Warszawa, dnia 12.02.2020

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6

………………………………………….

*(Nazwa i adres Wykonawcy)*

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  
kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT)**

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Usługa mycia elementów szklanych w budynku Muzeum Polin wraz z doczyszczaniem elementów budynku na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych, teleskopowych oraz podnośnika.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować mycie wewnętrznych i zewnętrznych elementów szklanych (chyba, że w opisie stanowi inaczej) wraz z framugami okiennymi oraz czyszczenie elementów budynku wymienionych poniżej.

* Okna biurowe ( w tym okna w biurach poziom -2) - 692,5 m2\*[[1]](#footnote-1) wraz z 15 szt. lamp zewnętrznych znajdujących się na pomostach komunikacyjnych – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy
* mycie okien od zewnątrz - praca na wysokości, bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, możliwość poruszania się po stalowym pomoście komunikacyjnym wykonanym z kraty, łączącym elewację z oknem budynku.
* mycie lamp zewnętrznych (wymiary lampy dł. 50 cm x szer. 15 cm x wys. 15 cm) oraz jeżeli będą zabrudzone, to wraz z metalowymi elementami znajdującymi się wokół lampy.
* mycie okien od wewnątrz bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej.
* Rolety w oknach biurowych – 682,5 m2 - usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy w tym samym czasie, co mycie okien biurowych od strony zewnętrznej

Praca na wysokości, bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, możliwość poruszania się po stalowym pomoście komunikacyjnym wykonanym z kraty, łączącym elewację z oknem budynku.

* Okno biurowe we foyer Centrum Edukacji oraz metalowy element elewacji z lampą zewnętrzną i częścią pomostu stalowego – 15 m2 – usługa wykonana będzie dwa razy w okresie obowiązywania umowy

Mycie i czyszczenie wyżej wymienionych elementów tylko od zewnątrz. Miejsce – poziom +1. Praca wykonywana będzie na wysokości, lecz bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, możliwość poruszania się po stalowym pomoście komunikacyjnym wykonanym z kraty, łączącym elewację z oknem budynku.

* Okno sali konferencyjnej (poziom 3) – 20,9 m2\* - usługa wykonana będzie 4 razy w okresie obowiązywania umowy
* Metoda mycia części zewnętrznej: mycie ręczne z podnośnika koszowego.

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

* Mycie od wewnątrz bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej.
* Elewacja szklana od strony parku w holu głównym (największe okno w Muzeum) – 682,9 m2\*

część zewnętrzna – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

* mycie ręczne z podnośnika koszowego;
* metoda teleskopowa.

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

Zamawiający przed myciem w/w okna zabezpieczy teren zewnętrzny w postaci mat zewnętrznych, po których podnośnik będzie mógł się poruszać. Zamawiający zabrania aby podnośnik poruszał się podczas mycia w/w okna po terenie zewnętrznym bez zabezpieczenia terenu przez maty.

Koszt wynajęcia mat po stronie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

* Elewacja szklana od strony parku w holu głównym (największe okno w Muzeum) – 682,9 m2 + szklane „śmigła” („śmigła” są tylko od wewnętrznej strony elewacji) – 285,6 m2 część wewnętrzna
* usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej (wysokość okna 16 m):

* mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m – udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P, tj. podesty ruchome);
* technika alpinistyczna - ze względu na dość skomplikowane okno, ta metoda możliwa tylko po wizji Wykonawcy w budynku;
* metoda teleskopowa – do ustalenia z Zamawiającym.
* Wejście Główne od strony pomnika – 225 m2\* wraz z metalową opaską okalającą wejście główne 40 m– usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

W skład wejścia głównego wchodzą 2 x drzwi obrotowe ze szklanymi daszkami oraz wyjście / wejście ewakuacyjne.

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej :

* mycie ręczne z podnośnika koszowego;
* metoda teleskopowa.

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej (wysokość okna 16 m):

* metoda teleskopowa – konstrukcja okna posiada wystające elementy metalowe, co może utrudnić mycie okna tą metodą – *metoda ta możliwa po wizji Wykonawcy w budynku i ustaleniu tej metody z Zamawiającym;*
* mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m –udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P tj. podesty ruchome);
* technika alpinistyczna - *ze względu na dość skomplikowane okno, ta metoda możliwa tylko po wizji Wykonawcy w budynku.*

Możliwa metoda mycia metalowej części (opaski) okalającej budynek:

* mycie ręczne z podnośnika koszowego.

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

* Okno w restauracji – 193,9 m2 – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy – tylko strona zewnętrzna okna

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

* metoda teleskopowa.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

Okno najbardziej problematyczne, ze względu na skos części szyby oraz ograniczony dostęp wjechania podnośnika koszowego jak najbliżej okna.

Mycie techniką alpinistyczną zabronione.

*Mycie wewnętrzne szyby jest po stronie najemcy restauracji.*

* Okno w MER (okno narożne) – 72,4 m2\* – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

* mycie ręczne z podnośnika koszowego;
* metoda teleskopowa.

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 25 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym).

Mycie techniką alpinistyczną zabronione.

Mycie od wewnątrz przy wykorzystaniu wysokiej drabiny (wysoka drabina po stronie Wykonawcy).

* Okno w sali Wystaw Czasowych wraz z oknem w sali pomnikowej (okna blisko siebie) – 31,16\* m2 (11,66 m2\*+ 19,5 m2\*) – usługa wykonana będzie dwa razy w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej (okno sali wystaw czasowych):

* mycie ręczne z drabiny (poziom 0 /0,5);
* metoda teleskopowa.

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej (okno sali pomnikowej):

* mycie ręczne z pomostu komunikacyjnego stalowego.

Praca na wysokości, bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, ze względu na stalowy pomost komunikacyjny wykonany z kraty, łączący elewację z oknem budynku.

Mycie od wewnątrz przy wykorzystaniu drabiny (drabina po stronie Wykonawcy).

* Przeszklenia przy ścianie Darczyńców (przy sali Wystaw Czasowych) + małe okno nad wejściem do sali Wystaw Czasowych – 50\* m2 + 2 m2- usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej przeszkleń przy ścianie Darczyńców:

* metoda alpinistyczna (wejście na dach będzie udostępnione).

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej przeszkleń przy ścianie Darczyńców:

* mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny lub mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m –udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P tj. podesty ruchome).

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej i zewnętrznej małego okna nad wejściem do sali Wystaw Czasowych:

* mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.
* Wszystkie balustrady szklane wewnątrz budynku – 190,89\* m2 – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Mycie od wewnątrz nie stwarza ponadstandardowych problemów, od zewnątrz jest problematyczne ze względu na małą powierzchnię do stania.

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

* metoda alpinistyczna – mała powierzchnia do stania w niektórych miejscach przy balustradach.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

* mycie ręczne.
* Balustrady szklane zewnętrzne (teren zewnętrzny) – 30\* m2 – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

* mycie ręczne przy wykorzystaniu wysokiej drabiny (najwyższa część balustrady jest na wysokości ok 6 metrów);

mycie metodą teleskopową.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

* mycie ręczne.
* Dach Synagogi – 132 m2\* – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

* mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.
* mycie ręczne przy użyciu kijków teleskopowych.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

* mycie ręczne przy użyciu kijków teleskopowych.

Wewnątrz przestrzeni Dach Synagogi, w podłodze zainstalowane są szyny zabezpieczające Wykonawców / Pracowników przez upadkiem z wysokości. Wykonawca musi się do nich przyczepić własną liną.

* Szyb windowy szklany ok. 50 m2\* – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

* metoda alpinistyczna;
* mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 11m - udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P, tj. podesty ruchome).

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

* mycie ręczne wewnątrz wind – wymagana pomoc techniczna w celu zatrzymywania wind (Zamawiający zapewni techników).
* Klubokawiarnia (poziom -2) – 46 m2\* - usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

* mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny;
* metoda teleskopowa.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

* mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.
* MENORA (lokal zewnętrzny, położony przy pl. Grzybowski 2) – 71,18\* m2 (wejście: 15,5 m2; od ul. Bagno: 32,04 m2; od parkingu: 23,64 m2) - usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy.

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej:

* mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej:

* mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.
* Odkurzanie ściany krzywoliniowej w Holu Głównym Muzeum - 125 m2 – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy.

Odkurzanie na wysokości (odkurzacz powinien mieć wydłużoną rurę teleskopową) z wykorzystaniem podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m – udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P, tj. podesty ruchome) i wysokiej drabiny (drabina oraz odkurzacz z wydłużoną rurą wraz z przedłużaczem ok 30m po stronie Wykonawcy).

* Odkurzanie metalowej siatki wiszącej pod sufitem w Audytorium - 700 m2 – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy.

Odkurzanie na wysokości, tylko z pomostów znajdujących się pod sufitem. Wejście na pomosty będą wskazane i udostępnione. Niezbędny odkurzacz z wydłużona rurą teleskopową (odległość pomiędzy pomostami to ok 6-8 m) oraz przedłużacz min 30 metrowy (odkurzacz i przedłużacz po stronie Wykonawcy). Pozycja pracy Wykonawcy jest bardzo niekomfortowa, ponieważ wysokość od pomostu do sufitu jest na tyle mała, że Wykonawca przy wykonaniu usługi musi być schylony.

* Świetlik od strony ulicy Lewartowskiego (przy parkingu Cargo – teren zewnętrzny) – 18-20 m2\*- – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy – cześć zewnętrzna, lecz składająca się z dwóch szyb do mycia (jedna pod drugą)

Odległość między jedną szybą a drugą - ok 15 cm. Ułożenie szyb jest poziome lecz pod lekkim skosem. W wyższej części skosu mycie z drabiny, w niższej części bez konieczności drabiny. Długość szyb ok 9 m, szerokość ok 2 m.

Możliwa metoda mycia:

* mycie ręczne z wykorzystaniem drabiny. Wykorzystanie teleskopowych narzędzi do mycia.
* mycie metodą teleskopową.

Uwaga: szyba dość mocno zabrudzona.

Zamawiający informuje, że wysokość budynku to 21 m mierzona od zewnątrz od poziomu 0.

Dwa największe i najwyższe okna budynku tj. Wejście Główne i Elewacja szklana od strony parku mają 16 m wysokości (wysokość mierzona od wewnątrz z poziomu 0). Podnośnik, który posiada Zamawiający, będzie udostępniony Wykonawcy za okazaniem w/w dokumentów, osiąga wysokość roboczą 9-10 m. Wykonawca musi wykorzystać, w przypadku tych dwóch okien, dodatkowo inną metodę mycia, aby całe okno było umyte.

W przypadku wykorzystywania podnośnika koszowego zewnętrznego, Wykonawca musi zabezpieczyć teren przed zniszczeniem podczas wykonywania usługi tj. pod nogami stabilizującymi pojazd powinny podłożone być podkładki chroniące m.in. zieleń przed zniszczeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, powstałych w związku z wykonywaniem usługi, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy szkód we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia, wymagane prawem zezwolenia i przeszkolenia do prac wymagających użycia m.in. użyczonego przez Muzeum podnośnika wewnętrznego masztowego, technik alpinistycznych lub prac prowadzonych na wysokości.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia miejsca realizacji usługi m.in. poprzez zabezpieczenie / odgrodzenie miejsca taśmami ostrzegawczymi, zabezpieczenie podłogi przez zalaniem.

Zamawiający wymaga aby podczas wszystkich prac na wysokości, Wykonawca był zabezpieczony poprzez posiadanie na głowie kasku oraz był podpięty linami/pasami do możliwych miejsc do tego przeznaczonych.

Ze względu na specyfikę okien budynku, przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku - po uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiającym. Osoba do kontaktu: Agnieszka Żurowska-Lorentz, tel. 600 475 757.

Zamawiający informuje, że w przypadku zewnętrznych części okien, nie ma możliwości wykorzystywania technik alpinistycznych.

\*podany wymiar dotyczy części zewnętrznej przeszkleń.

1. Sposób i miejsce realizacji zamówienia:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie ul. Anielewicza 6.

Lokal użytkowy Menora przy ul. Pl. Grzybowski 2, 00-131 Warszawa.

Wykonawca będzie realizował zamówienie przy użyciu własnego sprzętu specjalistycznego oraz własnych materiałów i środków czystości. Środki, których będzie używał Wykonawca nie mogą zawierać substancji mogących doprowadzić do zarysowań, przebarwień lub uszkodzeń ram okiennych, powierzchni szklanych, okuć.

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
2. Kryteria oceny ofert:
3. Cena – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertą z najniższą zaoferowaną ceną całkowitą brutto.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami.

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto oferty.

Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

Gdzie:

Cmin -  oznacza najniższą zaoferowaną cenę,

Cbad - oznacza cenę zaoferowaną w badanej ofercie,

C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o złożenie pisemnej oferty zawierającej wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1 do zapytania):

osobiście - w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6

lub

e-mailem na adres: [azurowska@polin.pl](mailto:azurowska@polin.pl)

najpóźniej do dnia 20.02.2020 (czwartek) do godz.: 23:59

1. Inne istotne postanowienia:

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, zapytanie ofertowe może zostać unieważnione.

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub pozostawić zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia.

Podstawowe warunki wykonywania usługi zostały określone przez Zamawiającego w treści załącznika numer 2 – Istotne Postanowienia Umowy.

Informacja Prawna:

Muzeum oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numer rachunku bankowego, będą przetwarzane przez Muzeum jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego a w konsekwencji doprowadzenia do podpisania umowy, w tym w celu realizacji płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Muzeum przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, a Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.

Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu +48 22 4710341 lub adresem e-mail: iod@polin.pl.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy, w związku i w celu udzielenia zamówienia a w konsekwencji zawarcia umowy, mogą być:

1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
2. podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
3. operatorzy pocztowi i kurierzy;
4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Wykonawca/Podwykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Oferty oraz Umowy, a w szczególności przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

…........................................................

*(podpis osoby, która sporządziła zapytanie)*

Załącznik nr 1

………………………………………….

*(Nazwa i adres Wykonawcy)*

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. usługi mycia elementów szklanych w budynku Muzeum Polin wraz z doczyszczaniem elementów budynku na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych, teleskopowych oraz podnośnika oferuję/-emy wykonanie całości zamówienia za:

Cenę netto wynoszącą …………………………………złotych

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) w tym:

należny podatek VAT w wysokości ………………….%, …………………………………………………złotych

czyli za:

Cenę brutto : ……………………………………………………………………………………………….złotych

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

Szczegółowe zestawienie ilości i cen:

| **ELEMENTY SZKLANE / ELEMENTY BUDYNKU DO CZYSZCZENIA** | **CENA BRUTTO (za jednokrotne mycie elementu od zewnątrz i wewnątrz)** | **ILOŚĆ MYCIA  (w okresie obowiązywania umowy)** | **CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA DANY ELEMENT USLUGI  (częstotliwość mycia x cena brutto za jednorazowe wykonanie danego elementu usługi)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Okna biurowe wraz z lampami zewnętrznymi |  | 1 |  |
| Rolety w oknach biurowych |  | 1 |  |
| Okno biurowe we foyer Centrum Edukacji oraz metalowy element elewacji z lampą zewnętrzną i częścią pomostu stalowego |  | 2 |  |
| Okno sali konferencyjnej (poziom 3) |  | 4 |  |
| Elewacja szklana od strony parku w holu głównym (największe okno w Muzeum) – część zewnętrzna |  | 1 |  |
| Elewacja szklana od strony parku w holu głównym (największe okno w Muzeum) + szklane śmigła – część wewnętrzna |  | 1 |  |
| Wejście Główne od strony pomnika wraz z metalową opaską okalającą wejście główne |  | 1 |  |
| Okno w restauracji – część zewnętrzna |  | 1 |  |
| Okno w MER (okno narożne) |  | 1 |  |
| Okno w sali Wystaw Czasowych wraz z oknem w sali pomnikowej |  | 2 |  |
| Przeszklenia przy ścianie darczyńców + małe okno na wejściem sali Wystaw Czasowych |  | 1 |  |
| Wszystkie balustrady szklane wewnątrz budynku |  | 1 |  |
| Balustrady zewnętrzne |  | 1 |  |
| Dach Synagogi |  | 1 |  |
| Szyb windowy szklany |  | 1 |  |
| Klubokawiarnia (poziom -2) |  | 1 |  |
| MENORA (lokal zewnętrzny przy pl. Grzybowski 2) |  | 1 |  |
| Odkurzanie ściany krzywoliniowej w Holu Głównym Muzeum |  | 1 |  |
| Odkurzanie metalowej siatki w Audytorium |  | 1 |  |
| Świetlik zewnętrzny |  | 1 |  |
|  | | CENA ŁĄCZNA BRUTTO (za wykonanie całości przedmiotu zamówienia) |  |

1. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, w tym postanowieniami Istotnych Postanowień Umowy oraz złożonej oferty.

…………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

1. Wymiary podane z „\* ” dotyczą części zewnętrznej przeszkleń. [↑](#footnote-ref-1)