# Załącznik nr 2:

# Opis drewna do budowy ram i stołu:

Jest to drewno z rozebranego w okresie czerwiec-wrzesień 2023 przedwojennego domu w ilości ok. 10m3, prawdopodobnie modrzewiowe. Drewno przeszło w grudniu 2023 dezynfekcję w firmie ARTEC w Wilanowie.

W skład drewna wchodzą zarówno deski, jak i belki o zróżnicowanej grubości i długości, nie przekraczającej 2,5 metra długości każda (maksymalna długość, którą warunkowała wielkość komory dezynfekującej).

Belki są w większości bardzo grube, trzeba będzie je pociąć po długości na "plastry" które następnie będą olejowane. Docelowa grubość zostanie ustalona po podpisaniu umowy, ale będzie stosunkowo niewielka, tak by konstrukcja była możliwie cienka.

Większość drewna nie jest pokryta żadną substancją, ale mogą się zdarzyć jakieś resztki. Całość drewna musi zostać zaolejowana i pokryta substancjami ognioochronnymi.

Dodatkowo będzie 0.3 m3 desek o grubości 3 cm z rozebranej, przedwojennej podłogi strychowej, które także przeszła dezynfekcję.

Całość drewna po dezynfekcji jest magazynowana i do odbioru na terenie Warszawy.